**Примечания к релизу Drivers Pack 3.75**

**Пакет драйверов IP-устройств для продуктов «Интеллект», «Интеллект Лайт» и Аксон Некст**

**22.12.2022. Примечания к версии**

Подробное описание Drivers Pack можно найти на [странице продукта](https://www.itv.ru/support/downloads/drivers-pack.html).

**Добавлена поддержка 110 IP-устройств**

**IP-cameras:**

Axis M4308-PLE

Axis M5000-G

Axis P3255-LVE

Axis P3727-PLE

Axis P3818-PVE

Axis P3925-LRE

Axis P3935-LR

Axis XPQ1785

Dahua DH-IPC-HDBW2231F-AS-S2

Dahua DH-IPC-HDBW2231R-ZAS-S2

Dahua DH-IPC-HDBW2431E-S-S2

Dahua DH-IPC-HDBW2431F-AS-S2

Dahua DH-IPC-HDBW2431R-ZAS-S2

Dahua DH-IPC-HDBW2431R-ZS-S2

Dahua DH-IPC-HDW2231TM-AS-S2

Dahua DH-IPC-HDW2239T-AS-LED-S2

Dahua DH-IPC-HDW2431T-AS-S2

Dahua DH-IPC-HDW2431TM-AS-S2

Dahua DH-IPC-HDW2431T-ZS-S2

Dahua DH-IPC-HDW2439T-AS-LED-S2

Dahua DH-IPC-HFW2231M-AS-I2-B-S2

Dahua DH-IPC-HFW2239M-AS-LED-B-S2

Dahua DH-IPC-HFW2239S-SA-LED-S2

Dahua DH-IPC-HFW2431S-S-S2

Dahua DH-IPC-HFW2431T-ZS-S2

Dahua DH-IPC-HFW2439M-AS-LED-B-S2

Dahua DH-IPC-HFW2439S-SA-LED-S2

Dahua DH-IPC-HFW7442H-Z4

Dahua DH-SD8A840-HNF-PA

FineCCTV FINE CDV-AD542D

Grundig GD-CI-CT4747P

Hanwha Techwin XNO-6120R

Hikvision iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY

Hikvision iDS-2CD9856-BIS

IDIS DC-V3213XJ

LTV LTV-1CNB40-F28

LTV LTV-1CNB40-F40

LTV LTV-1CND20-F28

LTV LTV-1CND40-F28

LTV LTV-1CND40-F40

LTV LTV-1CNT40-F28

LTV LTV-1CNT40-F40

LTV LTV-3CNB20-F28

LTV LTV-3CNB20-F40

LTV LTV-3CNB20-M2713

LTV LTV-3CNB40-F28

LTV LTV-3CNB40-F40

LTV LTV-3CNB40-M2713

LTV LTV-3CND20-F28

LTV LTV-3CND20-F40

LTV LTV-3CND20-M2713

LTV LTV-3CND40-F28

LTV LTV-3CND40-F40

LTV LTV-3CND40-M2713

LTV LTV-3CNM20-F28

LTV LTV-3CNM40-F28

LTV LTV-3CNT20-F28

LTV LTV-3CNT20-F40

LTV LTV-3CNT20-M2713

LTV LTV-3CNT40-F28

LTV LTV-3CNT40-F40

LTV LTV-3CNT40-M2713

LTV LTV-5CNB40-M2712-HB

LTV LTV-5CNT40-F28

LTV LTV-5CNT40-F36

Milesight MS-C2841-X36TPA

Milesight MS-C2862-TFIPA

Milesight MS-C2862-TFPA

Milesight MS-C2871-X20TPA

Milesight MS-C2872-TFIPA

Milesight MS-C2872-TFPA

Milesight MS-C2941-X23TPA

Milesight MS-C2941-X30TPA

Milesight MS-C2941-X42TPA

Milesight MS-C2962-TEPA

Milesight MS-C2962-TFPA

Milesight MS-C2971-X12TPA

Milesight MS-C2971-X23TPA

Milesight MS-C2972-TFIPA

Milesight MS-C2972-TFPA

Milesight MS-C8165-PA

Milesight MS-C8176-PA

Mobotix Mx-VH1A-12-IR-VA

Pelco IME238-1ERS

RVi RVi-CFT21/72F36 rev.D

TVT TD-8543IE

Vivotek MS9321-EHV

Vivotek SD9368-EHL

**Thermal Imaging Camera**

Axis Q8752-E

**NVR**

Vivotek ND9312

**DVR:**

BestDVR BestDVR-1604REAL-S

Hikvision DS-7108HUHI-K1

Hikvision DS-7208HTHI-K2

Hikvision DS-7216HQHI-K1

Hikvision DS-7216HQHI-K2/P

Hikvision DS-7224HGHI-K2

Hikvision DS-7224HQHI-K2

Hikvision DS-7232HGHI-K2

Hikvision DS-7304HQHI-K4

Hikvision DS-7308HQHI-K4

Hikvision DS-7316HQHI-K4

Hikvision DS-8108HQHI-K8

Hikvision DS-8116HQHI-K8

Hikvision iDS-7204HQHI-M1/S

Hikvision iDS-7208HQHI-M1/S

**HDVR:**

Hikvision DS-7204HTHI-K1

Hikvision DS-7204HTHI-K2

**Analytics Server**

Senturian Genesis Server

**ANPR**

Vigilate v-LANE A5B

**Generic driver**

Jasamarga generic

**Новые возможности и доработки**

• Драйвера ONVIF, FFMPEG, RTSP, Universal Drivers были улучшены;

• Добавлены улучшения для Generic драйверов Axis Generic, Hanwha Techwin Generic, Bosch Generic

• Реализована поддержка дополнительных возможностей 127 устройств следующих производителей: ABUS, Axis, BestDVR, Bosch, CP Plus, Dahua, GIT, Grundig, Hikvision, Hanwha Techwin, IDIS, LTV, Milesight, RVi, Sunell, VIVOTEK

**Документация и установка**

Работа IP-оборудования с разными продуктами ITV различается. Полная информация о прошивках и поддерживаемых функциях интегрированных IP-устройств содержится в [таблице](https://doc.axxonsoft.com/confluence/display/DDP/Ru).

Загрузить дистрибутив Drivers Pack 3.75 можно [отсюда](https://www.itv.ru/support/downloads/drivers-pack.html).

Для установки закройте базовый продукт («Интеллект», «Интеллект Лайт» или Аксон Некст), запустите файл IPDriverPack.msi и установите Drivers Pack, затем снова запустите базовый продукт.

Если вы использовали версию Drivers Pack 3.2.0 или ниже, перед запуском IPDriverPack.msi удалите предыдущую версию через меню «Панель управления Windows» → «Установка и удаление программ».

**Drivers Pack 3.75** рекомендуется использовать с версиями **«Интеллект» («Интеллект Лайт») 4.11.3** и **Аксон Некст 4.5.10.**