**Примечания к релизу Drivers Pack 3.83**

**Пакет драйверов IP-устройств для продуктов «Интеллект», «Интеллект Лайт» и Интеллект X**

**03.06.2025. Примечания к версии**

Подробное описание Drivers Pack можно найти на [странице продукта](https://www.itv.ru/support/downloads/drivers-pack.html).

**Добавлена поддержка следующих IP-устройств**

ACTi ACD-2100T

Axis Q1615-LE Mk III

Hanwha Techwin TNU-6321

Hikvision DS-2CD2046G2-I

Hikvision DS-2CD2046G2-I (C)

Hikvision DS-2CD2046G2-IU

Hikvision DS-2CD2046G2-IU (C)

Hikvision DS-2CD2046G2-IU/SL (C)

Hikvision DS-2CD2146G2-I (C)

Hikvision DS-2CD2146G2-ISU (C)

Hikvision DS-2CD2346G2-I (C)

Hikvision DS-2CD2346G2-ISU/SL(C)

Hikvision DS-2CD2346G2-IU (C)

Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS

Hikvision DS-2CD2T43G2-2I

Hikvision DS-2CD2T43G2-4I

Hikvision iDS-2CD7587G0-XZHSY

Hikvision iDS-2CD7A87G0-XZHS

Hikvision iDS-2CD7A87G0-XZHSY

iFlow F-IC-2642C2MSZ4

LTV LTV-5CNM50-F28-RU

LTV LTV-5CNS50-RU

Tiandy TC-C34UP

Tiandy TC-C35WS
Tiandy TC-C34WP

**Новые возможности и доработки**

• Драйвера ONVIF, FFMPEG, RTSP, Universal Drivers были улучшены;

• Добавлены улучшения для Generic драйверов

• Реализована поддержка дополнительных возможностей 30 устройств следующих производителей: Axis, Beward, Dahua, Grundig, Hanwha Techwin, Hikvision, Huawei, LTV, Tiandy, Uniview

**Документация и установка**

Работа IP-оборудования с разными продуктами ITV различается. Полная информация о прошивках и поддерживаемых функциях интегрированных IP-устройств содержится в [таблице](https://docs.itvgroup.ru/confluence/display/DDP/Ru).

Загрузить дистрибутив Drivers Pack 3.83 можно [отсюда](https://www.itv.ru/support/downloads/drivers-pack.html).

Для установки закройте базовый продукт («Интеллект», «Интеллект Лайт» или Интеллект X), запустите файл IPDriverPack.msi \ IPDriverPack.deb и установите Drivers Pack, затем снова запустите базовый продукт.

Если вы использовали версию Drivers Pack 3.2.0 или ниже, перед запуском IPDriverPack.msi удалите предыдущую версию через меню «Панель управления Windows» → «Установка и удаление программ».

**Drivers Pack 3.83** рекомендуется использовать с версиями **«Интеллект» («Интеллект Лайт») 4.11.3** и **Интеллект X 5.0.10.**